**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

   我公司已认真阅读了贵方于2024年 4月 23 日发布的“2024年实验实训维修维护（第三批次）采购询价公告”，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

1. **报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务要求** | **单位** | **数量** | **价格****（单位：元）** |
| 1 | 门禁及安装 | 1.含四门控制器（ZTHCAM460）及控制箱（加配TPM005电源）5个、指纹读卡器（FR4300）19台、出门按钮19个、不小于280Kg单门磁力锁3把、不小于280Kg双门磁力锁16把； 2.上述四门控制器、指纹读卡器需与现有门禁系统（万傲瑞达6000系统）完全兼容； 3.共涉及19个实训室的门禁配套，其中三个安装单门磁力锁，16个安装双门磁力锁，5个四门控制器需要进行合理布局和分配；4.质保期2年。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 监控及安装 | 1.定焦半球网络摄像机7台，400万像素及以上，分辨率可达2688 × 1520，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m。2.支持POE供电，指定位置安装，能够接入学院现有监控系统。3.质保期2年。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 铃声扩展 | 1.铃声音柱2个：铝质外壳，不锈钢钢网网罩，具有户外防水功能，额定功率：不小于60W，喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"吋高音2.与学院现有铃声系统同品牌，指定位置安装，并能够接入现有铃声系统3.质保期2年 | 套 | 1 |  |
| 4 | 移装及大屏网线延伸 | 1.需要移装设备主要为门禁、铃声及监控等系统的后台设备，移装至本楼1楼指定房间；相关主要设备清单：1台显示屏，1台校园铃声主机、1台分区功放、1台监控硬盘录像机，1台1.2米机柜等；2.大屏控制主机移装至本楼1楼指定房间，涉及大屏网线延展、大屏控制电源、相关大屏控制软件安装调试等。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电线改造 | 1.机械创意实训室从原电源盒用6平方线引出380伏电源至指定位置并加装1个25A、2个16A明盒（公牛三相四线380V四孔防溅盒），配相应插头，走明线线槽覆盖。 | 套 | 1 |  |
| 施工要求 | 1.以上1-5项除满足参数及要求的必要设备外，还包含施工及所有耗材，其中网线为普天六类，电线为绿宝BV2.5、BV6电源线，音柱安装使用200芯音箱线；2.走明线时需用pvc20线槽（使用螺钉固定）覆盖；3.涉及质保期的，以验收合格时的日期起算；4.施工中需注意安全（中标方对安全责任事故负全责），布线施工不得影响其他现有线、管等。 |
| 总金额（大小写）： |

备注： 1.报价前请按规定时间到校勘查现场，具体数量及要求以实际勘察为准，如不勘查现场造成报价失误由服务商自行承担;2.以上单价包含货物费用、发票开具费用、送货上门费用、安装费用等全部费用。

**二、有关资质证明材料：**

询价公告中要求提供的证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                   供应商名称（盖章）：

年    月    日